|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **졸업프로젝트 일지** | | | |
| **작성자** | 김지섭 | **작성일자** | 2022 / 01 / 11 |

* **금일 진행 상황**

|  |  |
| --- | --- |
| **진행 상황** | **비고** |
| **완료**   1. mbed\_app.json 설정 변경    1. lora.app-port 추가(경재 11, 지섭 12)    2. F445RE 보드 관련 설정 추가    3. Lbit 관련 설정 추가    4. key값 및 eui값 변경 2. Dummy sensor 로직 변경   **진행 중**   1. mbed\_app.json 설정 변경   **진행 예정**   1. gateway에서 어떤 주파수로 받는지 확인 2. Gateway reset 3. Dummy sensor 값을 4개(온도, 위치, 전압, 전류)로 늘리기 |  |
| * **특이사항 / 협업 사항**   Gateway에서 데이터를 간헐적으로 받는 문제 발생.  Gateway에서 받은 데이터가 physical layer의 low data 형태임. (복호화 로직 필요) | |